CONFIGURACIÓN CORRECTA TN 1050


1.-Posición incorrecta
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2.- Girar a la izquierda en esta dirección
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3.- Posición correcta
[image: ]
En la parte de abajo donde las líneas paralelas de color
rojo se puede comprobar como en esa zona se encuentra
la parte lisa sin piñones
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