                                  Chip con nivel de toner (primer uso)

1.- Por favor instale el cartucho con la impresora encendida, de otro modo puede dar error, aunque es recuperable abriendo y cerrando la tapa de la máquina.
2.-Por favor no abra la cubierta de la impresora durante la operación de reconocimiento del chip.
3.- Cada chip tiene un número de serie, y un mismo número de serie tiene un solo uso en la funcionalidad de mostrar el nivel de tóner en una misma impresora.
Cuando se usa un mismo número de serie en la misma impresora repetidamente, la impresora informará error de "Er11", luego abra la tapa durante más de 3 segundos y cierre la tapa y podrá usarlo en el modo de funcionamiento "sin nivel de tóner".
4.- No se puede quitar el chip /o el toner y utilizarlo en otra máquina una vez ya se le ha dado un uso anterior.
                                    

 		     Chip sin nivel de toner (más de un uso)

Simplemente haga clic en "Confirmar" para continuar cuando aparezca "Cartucho de tóner usado o falsificado instalado" en la computadora.
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